安徽百迈新材料科技有限责任公司
高性能生物基尼龙项目（一期）
竣工环境保护验收意见
2026年8月14日，安徽百迈新材料科技有限责任公司根据《安徽百迈新材料科技有限责任公司高性能生物基尼龙项目（一期）竣工环境保护验收报告》，并按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告书和审批部门批复等要求对本项目进行整体验收，提出验收意见如下：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
安徽百迈新材料科技有限责任公司高性能生物基尼龙项目（一期）（以下简称“本项目”）位于安徽省合肥市高新区湖光西路与孔雀台路交口西南角联东U谷合肥高新国际企业港16栋302。购置生物基尼龙改性、注塑、检测等设备，实现生物基尼龙改性产品的研发，年研发改性生物基尼龙产品300kg（100批次/a、3kg/批次）。
（二）建设过程及环保审批情况
2024年10月14日，经合肥高新技术产业开发区经济发展局首次备案，项目代码：2410-340161-04-01-352609。
2025年10月23日，在合肥高新技术产业开发区经济发展局调整了备案，建设内容调整为：“在高新区建设总部和研发中心。总规划面积为1500平，其中，一期规划500平，计划建设周期为2025年10月至2026年6月，主要用于总部办公和产品研发。总部办公方面，计划投入200万元，用于建设可容纳20-30人的总部，包含办公室、会议室、公共办公区、财务室等。研发中心方面，计划投入300万元，购置生物基尼龙改性、注塑、检测等设备，实现生物基尼龙改性产品的研发。二期规划1000平，计划建设周期为2026年7月至2028年6月主要用于扩充总部办公和产品研发。总部办公扩充计划投入300万元，用于建设可容纳30-70人办公区域。研发中心扩充方面，计划投入700万元，购置生物基尼龙改性纺丝、检测等设备，实现生物基尼龙下游全链条的研发”
2025年11月，安徽百迈新材料科技有限责任公司委托安徽睿晟环境科技有限公司编制完成“高性能生物基尼龙项目（一期）”（以下简称“本项目”）环境影响报告表。
2025年11月11日，合肥市生态环境局以“环建审[2025]100811号”文对本项目环境影响报告表给予批复。
2025年12月11日完成排污登记，排污登记有效期至2030年12月10日，登记编号为91340100MAD3R7UE54001W。
2025年12月本项目开工建设，2026年2月项目主体工程内容建设完成，2026年3月开展相关设备的调试，本次验收为整体验收。
2026年4月2日，建设单位完成厂区突发环境事件应急预案报告编制及备案工作，风险级别为一般风险，备案编号为340171-2026-022L。
（三）投资情况
本项目总投资为500万，其中环保投资12.5万，占总投资额的2.5%。
（四）验收范围
本次针对本项目进行整体验收，验收主要内容为项目新建的年研发改性生物基尼龙产品300kg（100批次/a、3kg/批次）的研发线及其配套辅助设施。
二、工程内容变动情况
对照本项目环境影响报告表及环评批复等要求，本项目不涉及变动。
三、环境保护设施建设情况
（一）废水
本项目运营过程中产生的废水主要为保洁废水、循环冷却水与生活污水，经园区化粪池预处理后一起排入市政污水管网，经合肥市西部组团污水处理厂处理达标后进入蒋口河北干新河。
（二）废气
本项目运营过程中产生的废气主要为挤出造粒、注塑、管道挤出废气。主要污染物为非甲烷总烃、氨和臭气浓度。
本项目废气通过集气罩+软帘收集后经1套二级活性炭装置处理，尾气经1根26m高的排气筒（编号：DA001）排放。
（三）噪声
本项目运营期噪声源主要为立式注塑机、管材耐压爆破试验机、双螺杆挤出机、管道挤出机、5KN微机控制电子万能试验机、简支梁冲击试验机、悬臂梁冲击试验机、风机等设备运行过程中产生的噪声。选用低噪声设备，采取减震、密闭、隔声等降噪措施减小噪声对周围环境影响。
（四）固体废物
本项目产生的固废主要有废塑料、废包装材料、废活性炭、废润滑油、废油桶、生活垃圾等。
生活垃圾委托环卫部门处置；废塑料、废包装材料收集后定期外售；废活性炭、废润滑油、废油桶等危险废物收集后交由合肥创美环保科技有限公司处置。
本项目设有1座危险废物暂存间，总面积为3m2，危废暂存间已严格落实“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）控制措施，并按重点防渗的要求，设置防渗托盘。
（五）其他环境保护设施
1.环境风险防范设施
（1）风险防范措施
2026年4月2日，完成突发环境事件应急预案报告编制及备案工作，风险级别为：一般风险，备案编号为340171-2026-022L。
（2）地下水防渗措施
本项目重点防渗区为危废暂存间，采取防渗措施为设置防渗漏托盘；一般防渗区主要为研发车间、办公区等采取地砖硬化措施。
2.规范化排污口、监测设施及在线监测装置
本项目建设1废气排放口，已设置有规范的标识牌和采样口、采样平台；污水总排口依托园区。
本危废暂存间按相关环保要求设置防风、防雨、防泄漏的库房。产生的危险废物进行分类存放，在醒目处设置标志牌。
四、环境保护设施调试效果
（一）验收工况
验收监测期间，项目正常研发，污染物治理设施运行良好。
（二）污染物排放情况
1、验收监测期间，有组织排放的非甲烷总烃满足安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）的浓度和速率限值要求；氨满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）的浓度限值要求，臭气浓度满足上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）的限值要求；
2、验收监测期间，厂界无组织废气非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）的浓度限值要求，氨、臭气浓度满足上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）的限值要求；
3、验收监测期间，厂区污水总排口各污染物监测结果满足西部组团污水处理厂接管要求；
4、验收监测期间，厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值要求。
五、验收结论
安徽百迈新材料科技有限责任公司对高性能生物基尼龙项目（一期）较好地执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，按照环评报告表及批复要求，基本落实了各项污染治理措施，主要污染物达标排放，完成了排污许可登记、突发环境事件应急预案备案工作，落实了固体废物处置措施，制定了环境管理制度及机构，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中九条不予验收的情形，本项目竣工环境保护验收建议合格。
六、验收人员信息
验收工作组名单附后。
                    安徽百迈新材料科技有限责任公司
 2026年8月14日
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