安徽幸福益生再生医学科技有限公司
北京幸福益生再生医学产业集群一期项目
竣工环境保护验收意见
2026年8月5日，安徽幸福益生再生医学科技有限公司根据《安徽幸福益生再生医学科技有限公司北京幸福益生再生医学产业集群一期项目竣工环境保护验收报告》，并按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告书和审批部门批复等要求对本项目进行整体验收，提出验收意见如下：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
安徽幸福益生再生医学科技有限公司北京幸福益生再生医学产业集群一期项目（以下简称“本项目”）位于合肥新站高新技术产业开发区蓝科新站芯屏高科技产业园B4-1栋楼。通过购置安装再生硅生产相关设备，建设北京幸福益生再生医学产业集群项目，年产再生硅材料400吨的规模。
（二）建设过程及环保审批情况
2024年9月26日，合肥新站高新区经济发展局备案对本项目予以备案，项目编码2409-340163-04-01-412352。
2025年3月，委托安徽睿晟环境科技有限公司编制完成“北京幸福益生再生医学产业集群一期项目”环境影响报告表。
2025年3月13日，合肥市生态环境局以“环建审[2025]12011号”文对本项目环境影响报告表给予批复。
2025年11月12日完成排污登记，排污登记有效期至2030年11月11日，登记编号为91340100MADM61YY06。
2025年12月1日，完成厂区突发环境事件应急预案报告编制及备案工作，风险级别为：较大[较大-大气（Q1-M1-E1）+一般-水（Q1-M1-E3）]，备案编号为340163-2025-040-M。
2025年3月本项目开工建设，2025年9月项目主体工程内容建设完成，2025年10月开展相关设备的调试。
（三）投资情况
本项目总投资为1300万，其中环保投资59万，占总投资额的4.5%。
（四）验收范围
本次针对本项目进行整体验收，验收主要内容为项目新建的年产再生硅材料400吨生产线及其配套辅助设施。
二、工程内容变动情况
对照本项目环境影响报告表及环评批复等要求，本项目性质、生产规模、建设地点、生产工艺、环境保护措施与环评及批复要求基本一致，主要变动情况为取消冷水机建设，改为建设1座100m3/h的冷却塔，冷却塔属于新增噪声源，根据验收监测结果，噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值要求，故不属于重大变动，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）文件内容，本项目无重大变动。
三、环境保护设施建设情况
（一）废水
本项目产生的废水主要为生活污水和低浓度生产废水，生产废水与经园区化粪池预处理后的生活污水一起排入市政污水管网，接管至陶冲污水处理厂处理，尾水排入二十埠河。
（二）废气
本项目废气主要为反应废气、离心废气、储罐呼吸废气、投料废气、热解废气、粉碎废气、包装废气及料仓废气，反应废气经冷凝处理后与离心废气、储罐呼吸废气一并经1套二级活性炭装置处理，尾气经1根25m高的排气筒（编号：DA001）排放；粉尘（投料废气、热解废气、粉碎废气、包装废气及料仓废气）套布袋除尘器处理，尾气经1根25m高的排气筒（编号：DA002）排放。
（三）噪声
项目营运期噪声主要来源于离心机、粉碎机、干燥机、包装机和风机、空压机、水泵、冷却塔等设备运行过程中产生的噪声，通过采取选用低噪设备、厂房隔声、基础减振等措施进行降噪，减小机械设备噪声对环境的影响。
（四）固体废物
本项目固体废物分为危险废物、一般固体废物和生活垃圾。
生活垃圾委托环卫部门处置；除尘灰回用于生产；一般废包装材料收集后定期外售；废反渗透膜、废研磨材料、废布袋由厂家回收；危险废包装材料、废活性炭等危险废物收集后交由有资质单位处置；生产废液经鉴别后属于一般固废，并于2026年9月1日进行公示备案，生产废液委托一般固废处置单位处置或综合利用。
（五）其他环境保护设施
1.环境风险防范设施
（1）风险防范措施
根据突发环境事件应急预案，风险级别为：较大[较大-大气（Q1-M1-E1）+一般-水（Q1-M1-E3）]，企业配备的应急物资能基本满足应急要求。
依托园区已建的2座360m3的地下应急事故池，事故废水通过园区管网进入应急事故池，能够满足环评要求容纳要求。
（2）地下水防渗措施
本项目重点防渗区为危废暂存间、化学品库、废液罐区、反应釜区，采取防渗措施为铺设防渗地坪，危废间、危化品暂存间设置防渗漏托盘，废液罐区铺设有防渗膜并设置围堰；一般防渗区主要为生产车间、一般工业固废暂存间采取水泥硬化措施。
2.规范化排污口、监测设施及在线监测装置
本项目建设1个废水排放口和2个废气排放口。已设置有规范的标识牌；废气排口均设置有规范的采样口、采样平台及废气标识牌。
本危废暂存间按相关环保要求设置防风、防雨、防泄漏的库房。产生的危险废物进行分类存放，在醒目处设置标志牌。
四、环境保护设施调试效果
（一）验收工况
验收监测期间，项目正常生产，污染物治理设施运行良好。
（二）污染物排放情况
1、验收监测期间，项目有组织颗粒物、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2大气污染物排放限值要求；
2、验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2大气污染物排放限值要求，厂区内生产厂房外监控点非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中特别排放限值要求；
3、验收监测期间，厂区污水总排口pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮监测结果均满足陶冲污水处理厂接管要求和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准限值要求；
4、验收监测期间，厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值要求；
5、根据本次监测结果，本项目污染物烟（粉）尘、VOCs、化学需氧量、氨氮排放总量满足项目主要污染物新增排放容量核定表及环评文件中的总量控制要求。
五、验收结论
安徽幸福益生再生医学科技有限公司对北京幸福益生再生医学产业集群一期项目较好地执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，按照环评报告表及批复要求，基本落实了各项污染治理措施，主要污染物达标排放，完成了排污许可登记、突发环境事件应急预案备案工作，落实了固体废物处置措施，制定了环境管理制度及机构，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中九条不予验收的情形，本项目竣工环境保护验收建议合格。
六、验收人员信息
验收工作组名单附后。
                    安徽幸福益生再生医学科技有限公司
 2026年8月5日
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